================================================================================


                                 KM-NET VIEWER


================================================================================

[0. Содержание]

  1. Важнейшие функции служебных программ
  2. Требования к операционной системе и замечания, касающиеся установки

     2-1.  Windows 2000, XP, Server 2003
     2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista
  3. Часто задаваемые вопросы 
  4. Адресная страница фирмы Kyocera
  5. Дополнение 



[1. Важнейшие функции служебных программ]

  Приложение предоставляет широкие возможности по управлению системой печати.



[2. Требования к операционной системе и замечания, касающиеся установки]

  Пожалуйста, обновите операционную систему вашего ПК,
  установив последнюю версию пакета 
  обновления (Service Pack) с тем, чтобы обеспечить
  надежное функционирование программного обеспечения.
  Эта утилита не может поддерживать связь с некоторыми
  печатающими устройствами через порты LPT.


  2-1.  Операционные системы Microsoft Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003

  - Для установки пакета обновления необходим доступ на
    уровне администратора системы.

   <Замечания, касающиеся портов USB и LPT>
    - Если ваш ПК соединяется с печатающим устройством 
      через порт USB или LPT, пожалуйста, 
      убедитесь в том, что предварительно был установлен
      драйвер Kyocera KX. 
      Если драйвер Kyocera KX не был установлен,
      вы не сможете пользоваться служебной программой. 

   <Замечания, касающиеся соединения с сетью связи>
    - Пожалуйста, убедитесь в том, что установлено 
      программное обеспечение протокола связи TCP/IP или 
      IPX.
    - Соединение с использованием протокола IPX не 
      позволяет печатать или стирать задания. 
      Протокол IPX позволяет только выводить на экран
      компьютера список заданий.


  2-2.  Для операционных систем Windows XP x64 Edition, 
        Windows Server 2003 x64 Edition или Windows Vista 

  - Для установки пакета обновления необходим доступ на
    уровне администратора системы.
    Для установки программного обеспечение щелкните правой кнопкой 
    на файле "setup.exe" и выберите "Запуск от имени администратора".

   <Замечания, касающиеся портов USB и LPT>
    - Если ваш ПК соединяется с печатающим устройством 
      через порт USB или LPT, пожалуйста, 
      убедитесь в том, что предварительно был установлен
      драйвер Kyocera KX. 
      Если драйвер Kyocera KX не был установлен,
      вы не сможете пользоваться служебной программой. 

   <Замечания, касающиеся соединения с сетью связи>
    - Пожалуйста, убедитесь в том, что установлено 
      программное обеспечение протокола связи TCP/IP или 
      IPX.
    - Соединение с использованием протокола IPX не 
      позволяет печатать или стирать задания. 
      Протокол IPX позволяет только выводить на экран
      компьютера список заданий.



[3. Часто задаваемые вопросы]

    Q: Служебная программа не запускается.

    A1: Не пользуетесь ли вы устаревшей версией программы Microsoft Internet Explorer? 
        Если это так, пожалуйста, обновите программу Microsoft Internet Explorer,
        установив версию 5.5 или более позднюю версию.

    A2: Программное обеспечение не поддерживает следующие операционные системы:
        Windows 95, 95 OSR2, 98, 98 SE, Me и Windows NT 4.0

    A3: Возможно, приложение установлено неправильно.
        Удалите это приложение с помощью программы 
        Microsoft Windows Installer Clean Up utility 
        и повторите установку приложения.
       (Статья Microsoft Knowledge Base: 290301)


    Q: Связь с принтером не устанавливается.

    A1: Если ПК соединен с принтером через порт USB или LPT:

        Необходимо установить драйвер Kyocera KX.
        Для некоторых печатающих устройств связь с 
        приложением через порт LPT не предусмотрена.
        Возможен сбой связи приложения с печатающим 
        устройством через USB или LPT, если печатающее 
        устройство обрабатывает задание.

    A2: Если принтер соединен с сетью связи:

        Перед соединением принтера с сетью связи
        необходимо установить программное обеспечение 
        протокола связи TCP/IP или IPX.



[4. Адресная страница фирмы Kyocera]

    http://www.kyoceramita.com



[5. Дополнение]

    Содержащиеся в тексте наименования компаний и 
    продукции являются товарными знаками или 
    зарегистрированными товарными знаками.



================================================================================
		Copyright © 2001 KYOCERA Corporation
		Copyright © 2007 Revised Edition KYOCERA MITA Corporation
		All Rights Reserved.
