=====================================================================


                           KM-NET VIEWER


=====================================================================

 [0. Sisällysluettelo]

  1. Apuohjelmien pääominaisuudet
  2. Käyttöjärjestelmävaatimukset ja asennushuomautukset
     2-1.  Windows 2000, XP, Server 2003
     2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista
  3. Usein kysytyt kysymykset
  4. Kyocera -kotisivu
  5. Liite



[1. Apuohjelmien pääominaisuudet]

    Tässä sovelluksessa on monia tulostusjärjestelmien
    hallintatoimintoja.



[2. Käyttöjärjestelmävaatimukset ja asennushuomautukset]

    - Päivitä käyttöjärjestelmä uusimmalla Service Pack -ohjelmalla 
      luotettavan käytön ylläpitämiseksi.
    - Joissakin tulostuslaitteissa tämä apuohjelma ei voi kommunikoida LPT:n.


  2-1.  Microsoft Windows 2000, Windows XP- tai Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmät

    - Asennukseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.

   <Huomautuksia USB- tai LPT-porttiyhteydestä>
    - Jos yhdistät USB- tai LPT-portin kautta, tarkista, että 
      Kyocera KX -ohjain on jo asennettu.Apuohjelmaa ei 
      voi käyttää, jos Kyocera KX -ohjainta ei ole asennettu.

   <Huomautuksia verkkoyhteydestä>
    - Tarkista, että TCP/IP- tai IPX-protokolla on asennettu.
    - Töitä ei voi tulostaa eika poistaa IPX-yhteydella.
      IPX ainoastaan nayttaa työluettelon.


  2-2. Windows XP x64 Edition-, Windows Server 2003 x64 Edition- tai 
       Windows Vista -käyttöjärjestelmät

    - Asennukseen tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet.
      Voit asentaa ohjelmiston napsauttamalla kohdetta setup.exe hiiren 
      kakkospainikkeella ja napsauttamalla "Aja järjestelmänvalvojana".

   <Huomautuksia USB- tai LPT-porttiyhteydestä>
    - Jos yhdistät USB- tai LPT-portin kautta, tarkista, että 
      Kyocera KX -ohjain on jo asennettu.Apuohjelmaa ei 
      voi käyttää, jos Kyocera KX -ohjainta ei ole asennettu.

   <Huomautuksia verkkoyhteydestä>
    - Tarkista, että TCP/IP- tai IPX-protokolla on asennettu.
    - Töitä ei voi tulostaa eika poistaa IPX-yhteydella.
      IPX ainoastaan nayttaa työluettelon.



[3. Usein kysytyt kysymykset]

    K: Apuohjelman avaaminen ei onnistu.

    V1: Onko käytössä Microsoft Internet Explorerin vanhempi versio?
        Jos on, päivita Microsoft Internet Explorer 5.5:een tai uudempaan.

    V2: Ohjelmisto ei tue seuraavia käyttöjärjestelmiä:
        Windows 95, 95 OSR2, 98, 98 SE, Me ja Windows NT 4.0

    V3: Sovellusta ei ehkä asennettu oikein.
        Poista tämä sovellus käyttämällä 
        Microsoftin Windows Installer Clean Up utility 
        -apuohjelmaa ja yritä asentaa sovellus uudelleen.
        Microsoft Knowledge Base -artikkeli 290301.


    K: Tulostimeen yhdistäminen ei onnistu.

    V1: Jos tulostin on liitetty USB- tai LPT-porttiin:

        Kyocera KX -ajuri on asennettava. Joissakin tulostusjärjestelmissä tämä 
        sovellus ei pysty tiedonsiirtoon LPT-portin kautta. 
        Sovelluksen tiedonsiirto tulostusjärjestelmän kanssa USB- tai LPT-portin 
        kautta ei ehkä onnistu, jos tulostusjärjestelmä on käsittelytilassa.

    V2: Jos tulostin on liitetty verkkoon:

        Kun tulostin liitetään verkkoon, TCP/IP- tai IPX-protokolla 
        täytyy olla asennettu.



[4. Kyocera -kotisivu]

    http://www.kyoceramita.com



[5. Liite]

    Mainitut yritysten ja tuötteiden nimet ovat joko tavaramerkkejä 
    tai rekisteroityjä tavaramerkkejä.



================================================================================
		Copyright © 2001 KYOCERA Corporation
		Copyright © 2007 Revised Edition KYOCERA MITA Corporation
		All Rights Reserved.
