=====================================================================


                         KM-NET VIEWER


=====================================================================

[0. Índice]

  1. Características principais dos Utilitários
  2. Notas e Requisitos do Sistema Operativo para Instalação
     2-1.  Windows 2000, XP, Server 2003
     2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista
  3. Questões Frequentemente Colocadas
  4. Página inicial da Kyocera
  5. Suplemento



[1. Características principais dos Utilitários]

  Esta aplicação oferece uma vasta gama de funções de gestão de
  sistemas de impressão.



[2. Notas e Requisitos do Sistema Operativo para Instalação]

  - Para manter a fiabilidade actualize o seu sistema operativo com o
    Service Pack mais recente.
  - Em alguns sistemas de impressão,  este utilitário não consegue
    comunicar através da porta LPT.


  2-1.  Para os sistemas operativos Microsoft Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003

  - A instalação só é permitida através da conta de administrador.

   <Notas quando ligado ao USB ou LPT>
    - Se estiver ligado através de USB ou LPT, verifique se um
      controlador Kyocera KX foi previamente instalado. O utilitário
      não pode ser utilizado se um controlador Kyocera KX não estiver
      instalado.

   <Notas quando ligado à rede>
    - Verifique se o protocolo TCP/IP ou IPX está instalado.
    - Não pode imprimir nem apagar trabalhos com uma ligação IPX.
      O IPX apenas apresenta uma lista de trabalhos.


  2-2.  Para os sistemas operativos Windows XP x64 Edition, 
        Windows Server 2003 x64 Edition ou Windows Vista

  - A instalação só é permitida através da conta de administrador.
    Para instalar o software, clique com o botão direito do rato sobre 
    setup.exe e clique em "Executar como administrador".

   <Notas quando ligado ao USB ou LPT>
    - Se estiver ligado através de USB ou LPT, verifique se um
      controlador Kyocera KX foi previamente instalado. O utilitário
      não pode ser utilizado se um controlador Kyocera KX não estiver
      instalado.

   <Notas quando ligado à rede>
    - Verifique se o protocolo TCP/IP ou IPX está instalado.
    - Não pode imprimir nem apagar trabalhos com uma ligação IPX.
      O IPX apenas apresenta uma lista de trabalhos.



[3. Questões Frequentemente Colocadas]

    P: Não foi possível abrir o utilitário.

    A1: Está a utilizar uma versão anterior do Microsoft Internet
        Explorer? Se estiver, actualize para Microsoft Internet
        Explorer 5.5 ou superior.

    A2: O software não suporta os seguintes sistemas operativos:
        Windows 95, 95 OSR2, 98, 98 SE, Me e Windows NT 4.0

    A3: O aplicativo pode não ter sido instalado correctamente.
        Apague este aplicativo usando o Windows Installer Clean Up utility 
        da Microsoft e tente re-instalar o aplicativo.
        (ID do artigo da Microsoft Knowledge Base : 290301)


    P: Não foi possível ligar ao sistema de impressão.

    A1: Se o sistema de impressão estiver ligado ao USB ou LPT:

         Necessita de instalar o controlador Kyocera KX.
         Em alguns sistemas de impressão, esta aplicação é incapaz de 
         comunicar através da porta LPT.
         O software pode não conseguir comunicar com o sistema de impressão 
         através das portas USB ou LPT caso este esteja a processar  um trabalho de impressão.

    A2: Se o sistema de impressão estiver ligado a uma rede:

        Quando ligar um sistema de impressão a uma rede, o protocolo
        TCP/IP ou IPX tem de ser instalado.



[4. Página inicial da Kyocera]

    http://www.kyoceramita.com



[5. Suplemento]

    Os nomes de produtos e empresas apresentados são marcas comerciais
    ou marcas registadas.



================================================================================
		Copyright © 2001 KYOCERA Corporation
		Copyright © 2007 Revised Edition KYOCERA MITA Corporation
		All Rights Reserved.
