Пример ручной установки на debian-подобную систему
--------------------------------------------------

На debian основано большое количество дистрибутивов linux, включая ubuntu.
Здесь рассматриваются прежде всего Debian 8+ и Ubuntu 16+.
Но с большой вероятностью может сработать и на производных от них.
Главное условие - наличие systemd, apt и нескольких стандартных пакетов в репозитории.

Установить пакеты :
 apt-get update
 apt-get install ipset curl dnsutils git

Если хотите использовать nftables, то нужен пакет nftables, а ipset не обязателен.

Скопировать директорию zapret в /opt или скачать через git :
 cd /opt
 git clone --depth 1 https://github.com/bol-van/zapret

Запустить автоинсталятор бинариков. Он сам определит рабочую архитектуру и настроит все бинарики.
 /opt/zapret/install_bin.sh
АЛЬТЕРНАТИВА : make -C /opt/zapret. Получите динамические бинарики под вашу ось.
Для сборки требуются dev пакеты : zlib1g-dev libcap-dev libnetfilter-queue-dev

Создать конфиг по умолчанию :
 cp /opt/zapret/config.default /opt/zapret/config

Настроить параметры согласно разделу "Выбор параметров".

Создать user листы по умолчанию :
 cp /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user-exclude.txt.default /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user-exclude.txt
 echo nonexistent.domain >/opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user.txt
 touch /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user-ipban.txt

Создать ссылку на service unit в systemd :
 ln -fs /opt/zapret/init.d/systemd/zapret.service /lib/systemd/system

Удалить старые листы, если они были созданы ранее :
 /opt/zapret/ipset/clear_lists.sh
По желанию прописать в /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user.txt свои домены.
Выполнить скрипт обновления листа :
 /opt/zapret/ipset/get_config.sh
Настроить таймер systemd для обновления листа :
 ln -fs /opt/zapret/init.d/systemd/zapret-list-update.service /lib/systemd/system
 ln -fs /opt/zapret/init.d/systemd/zapret-list-update.timer /lib/systemd/system

Принять изменения в systemd :
 systemctl daemon-reload

Включить автозапуск службы :
 systemctl enable zapret

Включить таймер обновления листа :
 systemctl enable zapret-list-update.timer

Запустить службу :
 systemctl start zapret

Шпаргалка по управлению службой и таймером :

enable auto start : systemctl enable zapret
disable auto start : systemctl disable zapret
start : systemctl start zapret
stop : systemctl stop zapret
status, output messages : systemctl status zapret
timer info : systemctl list-timer
delete service : systemctl disable zapret ; rm /lib/systemd/system/zapret.service
delete timer : systemctl disable zapret-list-update.timer ; rm /lib/systemd/system/zapret-list-update.*

Centos 7+, Fedora
-----------------

Centos с 7 версии и более-менее новые федоры построены на systemd.
В качестве пакетного менеджера используется yum.

Установить пакеты :
 yum install -y curl ipset dnsutils git

Далее все аналогично debian.

OpenSUSE
--------

Новые OpenSUSE основаны на systemd и менеджере пакетов zypper.

Установить пакеты :
 zypper --non-interactive install curl ipset

Далее все аналогично debian, кроме расположения systemd.
В opensuse он находится не в /lib/systemd, а в /usr/lib/systemd.
Правильные команды будут :

 ln -fs /opt/zapret/init.d/systemd/zapret.service /usr/lib/systemd/system
 ln -fs /opt/zapret/init.d/systemd/zapret-list-update.service /usr/lib/systemd/system
 ln -fs /opt/zapret/init.d/systemd/zapret-list-update.timer /usr/lib/systemd/system

Arch linux
----------

Построен на базе systemd.

Установить пакеты :
 pacman -Syy
 pacman --noconfirm -S ipset curl

Далее все аналогично debian.

Gentoo
------

Эта система использует OpenRC - улучшенную версию sysvinit.
Установка пакетов производится командой : emerge <package_name>
Пакеты собираются из исходников.

Требуются все те же ipset, curl, git для скачивания с github.
git и curl по умолчанию могут присутствовать, ipset отсутствует.

 emerge ipset

Настроить параметры согласно разделу "Выбор параметров".

Запустить автоинсталятор бинариков. Он сам определит рабочую архитектуру и настроит все бинарики.
 /opt/zapret/install_bin.sh
АЛЬТЕРНАТИВА : make -C /opt/zapret. Получите динамические бинарики под вашу ось.

Удалить старые листы, если они были созданы ранее :
 /opt/zapret/ipset/clear_lists.sh
По желанию прописать в /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user.txt свои домены.
Выполнить скрипт обновления листа :
 /opt/zapret/ipset/get_config.sh
Зашедулить обновление листа :
 crontab -e
 Создать строчку  "0 12 */2 * * /opt/zapret/ipset/get_config.sh"

Подключить init скрипт :

 ln -fs /opt/zapret/init.d/openrc/zapret /etc/init.d
 rc-update add zapret

Запустить службу :

 rc-service zapret start

Шпаргалка по управлению службой :

enable auto start : rc-update add zapret
disable auto start : rc-update del zapret
start : rc-service zapret start
stop : rc-service zapret stop



Ручная установка на openwrt/LEDE 15.xx-21.xx
--------------------------------------------

!!! Данная инструкция написана для систем, основанных на iptables+firewall3
!!! В новых версиях openwrt переходит на nftables+firewall4, инструкция неприменима. Пользуйтесь install_easy.sh

Установить дополнительные пакеты :
opkg update
opkg install iptables-mod-extra iptables-mod-nfqueue iptables-mod-filter iptables-mod-ipopt iptables-mod-conntrack-extra ipset curl
(ipv6) opkg install ip6tables-mod-nat
(опционально) opkg install gzip
(опционально) opkg install coreutils-sort

ЭКОНОМИЯ МЕСТА :

gzip от busybox в разы медленней полноценного варианта. gzip используется скриптами получения листов.
sort от busybox медленней полноценного варианта и жрет намного больше памяти. sort используется скриптами получения листов.
iptables-mod-nfqueue можно выкинуть, если не будем пользоваться nfqws
curl можно выкинуть, если для получения ip листа будет использоваться только get_user.sh

Самая главная трудность - скомпилировать программы на C. Это можно сделать на linux x64 при помощи SDK, который
можно скачать с официального сайта openwrt или LEDE. Но процесс кросс компиляции - это всегда сложности.
Недостаточно запустить make как на традиционной linux системе.
Поэтому в binaries имеются готовые статические бинарики для всех самых распространенных архитектур.
Статическая сборка означает, что бинарик не зависит от типа libc (glibc, uclibc или musl) и наличия установленных so.
Его можно использовать сразу. Лишь бы подходил тип CPU. У ARM и MIPS есть несколько версий.
Скорее всего найдется рабочий вариант. Если нет - вам придется собирать самостоятельно.
Для всех поддерживаемых архитектур бинарики запакованы upx. На текущий момент все, кроме mips64.

Скопировать директорию "zapret" в /opt на роутер.

Если места достаточно, самый простой способ :
 opkg update
 opkg install git-http
 mkdir /opt
 cd /opt
 git clone --depth 1 https://github.com/bol-van/zapret

Если места немного :
 opkg update
 opkg install openssh-sftp-server unzip
 ifconfig br-lan
Скачать на комп с github zip архив кнопкой "Clone or download"->Download ZIP
Скопировать средствами sftp zip архив на роутер в /tmp.
 mkdir /opt
 cd /opt
 unzip /tmp/zapret-master.zip
 mv zapret-master zapret
 rm /tmp/zapret-master.zip

Если места совсем мало :
На linux системе скачать и распаковать zapret. Оставить необходимый минимум файлов.
Запаковать в архив zapret.tar.gz.
 nc -l -p 1111 <zapret.tar.gz
На роутере
 cd /tmp
 nc <linux_system_ip> 1111 >zapret.tar.gz

Не стоит работать с распакованной версией zapret на windows. Потеряются ссылки и chmod.

Запустить автоинсталятор бинариков. Он сам определит рабочую архитектуру и настроит все бинарики.
 /opt/zapret/install_bin.sh

Создать ссылку на скрипт запуска :
 ln -fs /opt/zapret/init.d/openwrt/zapret /etc/init.d
Создать ссылку на скрипт события поднятия интерфейса :
 ln -fs /opt/zapret/init.d/openwrt/90-zapret /etc/hotplug.d/iface

Создать конфиг по умолчанию :
 cp /opt/zapret/config.default /opt/zapret/config

Настроить параметры согласно разделу "Выбор параметров".

Создать user листы по умолчанию :
 cp /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user-exclude.txt.default /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user-exclude.txt
 echo nonexistent.domain >/opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user.txt
 touch /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user-ipban.txt

Удалить старые листы, если они были созданы ранее :
 /opt/zapret/ipset/clear_lists.sh
По желанию прописать в /opt/zapret/ipset/zapret-hosts-user.txt свои домены.
Выполнить скрипт обновления листа :
 /opt/zapret/ipset/get_config.sh
Зашедулить обновление листа :
 crontab -e
 Создать строчку  "0 12 */2 * * /opt/zapret/ipset/get_config.sh"

Включить автозапуск службы и запустить ее :
 /etc/init.d/zapret enable
 /etc/init.d/zapret start
ПРИМЕЧАНИЕ : на этапе старта системы интерфейсы еще не подняты. в некоторых случаях невозможно правильно
сформировать параметры запуска демонов, не зная имя физического интерфейса LAN.
Cкрипт из /etc/hotplug.d/iface перезапустит демоны по событию поднятия LAN.

Создать ссылку на firewall include :
 ln -fs /opt/zapret/init.d/openwrt/firewall.zapret /etc/firewall.zapret
Проверить была ли создана ранее запись о firewall include :
 uci show firewall | grep firewall.zapret
Если firewall.zapret нет, значит добавить :
 uci add firewall include
 uci set firewall.@include[-1].path="/etc/firewall.zapret"
 uci set firewall.@include[-1].reload="1"
 uci commit firewall
Проверить не включен ли flow offload :
 uci show firewall.@defaults[0]
Если flow_offloading=1 или flow_offloading_hw=1 ,
 uci set firewall.@defaults[0].flow_offloading=0
 uci set firewall.@defaults[0].flow_offloading_hw=0
 uci commit firewall
Перезапустить фаервол :
 fw3 restart

Посмотреть через iptables -nL, ip6tables -nL или через luci вкладку "firewall" появились ли нужные правила.

ЭКОНОМИЯ МЕСТА : если его мало, то можно оставить в директории zapret лишь подкаталоги
ipset, common, файл config, init.d/openwrt.
Далее нужно создать подкаталоги с реально используемыми бинариками (ip2net, mdig, tpws, nfq)
и скопировать туда из binaries рабочие executables.

ЕСЛИ ВСЕ ПЛОХО С МЕСТОМ : откажитесь от работы со списком РКН. используйте только get_user.sh

ЕСЛИ СОВСЕМ ВСЕ УЖАСНО С МЕСТОМ : берете tpws и делаете все своими руками. поднятие iptables, автостарт бинарика.
С некоторых версий скрипты запуска zapret без ipset не работают (он требуется для ip exclude)

СОВЕТ : Покупайте только роутеры с USB. В USB можно воткнуть флэшку и вынести на нее корневую файловую систему
или использовать ее в качестве оверлея. Не надо мучать себя, запихивая незапихиваемое в 8 мб встроенной флэшки.
Для комфортной работы с zapret нужен роутер с 16 Mb встроенной памяти или USB разъемом и 128+ Mb RAM.
На 64 Mb без swap будут проблемы с листами РКН. Если у вас только 64 Mb, и вы хотите листы РКН, подключите swap.
32 Mb для современных версий openwrt - конфигурация на грани живучести. Возможны хаотические падения процессов в oom.
Работа с листами РКН невозможна в принципе.

