=====================================================================


                            KM-NET VIEWER


=====================================================================

[0. Inhoudsopgave]

  1. Hoofdfuncties van de hulpprogramma's
  2. Vereisten voor het besturingssysteem en aantekeningen voor de installatie
     2-1.  Windows 2000, XP, Server 2003
     2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista
  3. Veelgestelde vragen
  4. Kyocera-homepage
  5. Aanvulling



[1. Hoofdfuncties van de hulpprogramma's]

   Deze toepassing biedt een breed scala aan beheersfuncties voor de
   printsystemen.



[2. Vereisten voor het besturingssysteem en aantekeningen voor de installatie]

  - Werk uw besturingssysteem bij met de nieuwste Service Pack om de 
    betrouwbaarheid in stand te houden.
  - Bij sommige afdrukapparaten kan dit hulpprogramma niet via LPT-poort communiceren.


  2-1.  Voor de besturingssystemen Microsoft Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003

   - Beheerdersrechten zijn noodzakelijk voor installatie.

   <Aantekeningen wanneer aangesloten is op USB of LPT>
    - Als u via USB of LPT bent aangesloten, controleer dan of er
      voorafgaand een Kyocera KX-stuurprogramma is geïnstalleerd. 
      Het hulpprogramma kan niet worden gebruikt als een Kyocera 
      KX-stuurprogramma niet is geïnstalleerd. 

   <Aantekeningen wanneer op een netwerk aangesloten is>
    - Controleer of het TCP/IP- of het IPX-protocol geïnstalleerd is.
    - U kunt geen taken afdrukken of verwijderen met een IPX-aansluiting.
      IPX geeft alleen een lijst met taken weer.


  2-2.  Voor het besturingssysteem Windows XP x64 Edition, 
        Windows Server 2003 x64 Edition, of Windows Vista

   - Beheerdersrechten zijn noodzakelijk voor installatie.
     Om te software te installeren rechtsklikt u op setup.exe 
     en klikt u op "Uitvoeren als Administrator".

   <Aantekeningen wanneer aangesloten is op USB of LPT>
    - Als u via USB of LPT bent aangesloten, controleer dan of er
      voorafgaand een Kyocera KX-stuurprogramma is geïnstalleerd. 
      Het hulpprogramma kan niet worden gebruikt als een Kyocera 
      KX-stuurprogramma niet is geïnstalleerd. 

   <Aantekeningen wanneer op een netwerk aangesloten is>
    - Controleer of het TCP/IP- of het IPX-protocol geïnstalleerd is.
    - U kunt geen taken afdrukken of verwijderen met een IPX-aansluiting.
      IPX geeft alleen een lijst met taken weer.



[3. Veelgestelde vragen]

    Q: Kan het hulpprogramma niet openen.

    A1: Gebruikt u een oudere versie van Microsoft Internet Explorer?
        Indien ja, bijwerken naar Microsoft Internet Explorer, naar 5.5 
        of hoger.

    A2: De software onersteunt volgende besturingssystemen niet:
        Windows 95, 95 OSR2, 98, 98 SE, Me, en Windows NT 4.0

    A3: De toepassing is misschien niet goed geïnstalleerd.
        Verwijder deze toepassing door 
        Windows Installer Clean Up utility van Microsoft te gebruiken 
        en probeer de toepassing opniew te installeren. 
        (Microsoft Knowledge Base artikel ID : 290301)


    Q: Kan geen verbinding tot stand brengen met de printer.

    A1: Als de printer is aangesloten op USB of LPT:

        Moet het Kyocera KX-stuurprogramma worden geïnstalleerd.
        Met sommige afdruksystemen kan deze toepassing niet communiceren 
        via de LPT-poort.
        Het is mogelijk de de software niet met het afdruksysteem kan communiceren 
        via USB of LPT wanneer het afdruksysteem een taak aan het verwerken is.

    A2: Als de printer aangesloten is op een netwerk:

        Wanneer een printer wordt aangesloten op een netwerk, moet het 
        TCP/IP- of IPX-protocol geïnstalleerd zijn.



[4. Kyocera-homepage]

    http://www.kyoceramita.com



[5. Aanvulling]

    Getoonde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde
    handelsmerken. 



================================================================================
		Copyright © 2001 KYOCERA Corporation
		Copyright © 2007 Revised Edition KYOCERA MITA Corporation
		All Rights Reserved.
