=====================================================================


                         KM-NET VIEWER


=====================================================================

[0. Turinys]

  1. Pagrindinės šios programos funkcijos
  2. Diegimo pastabos ir operacinės sistemos reikalavimai
     2-1.  Windows 2000, XP, Server 2003
     2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista
  3. Dažnai užduodami klausimai
  4. Kyocera svetainė 
  5. Papildymas



[1. Pagrindinės šios programos funkcijos]

  Ši programa siūlo įvairias spausdinimo sistemų tvarkymo funkcijas.



[2. Diegimo pastabos ir operacinės sistemos reikalavimai]

  - Kad sistema būtų patikima, operacinę sistemą atnaujinkite naujausiu
    Service Pack.
  - Naudojant kai kurias spausdinimo sistemas, ši paslaugų programa 
    negali palaikyti ryšio per LPT prievadą.


  2-1.  Skirta Microsoft Windows 2000, Windows XP arba Windows Server 2003 operacinėms sistemoms

  - Diegimui reikia administratoriaus teisių.

   <Pastebi, kai prijungiama prie USB arba LPT>
    - Jei spausdintuvas yra prijungtas per USB arba LPT, patikrinkite, 
      ar prieš tai buvo įdiegta Kyocera KX tvarkyklė. 
      Šios paslaugų programos naudoti negalima, jei nėra įdiegtos Kyocera 
      KX tvarkyklės. 

   <Pastebi, kai prijungiama prie tinklo>
    - Patikrinkite, ar įdiegtas TCP/IP arba IPX protokolas.
    - Negalite spausdinti ar panaikinti spausdinimo užduočių naudodami IPX ryšį.
      IPX tik rodys užduočių sąrašą.


  2-2.  Skirta Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition 
        arba Windows Vista operacinei sistemai

  - Diegimui reikia administratoriaus teisių.
    Norint įdiegti programinę įrangą, dešiniuoju pelės klavišu paspauskite 
    setup.exe ir spragtelėkite "Paleisti kaip administratorių".

   <Pastebi, kai prijungiama prie USB arba LPT>
    - Jei spausdintuvas yra prijungtas per USB arba LPT, patikrinkite, 
      ar prieš tai buvo įdiegta Kyocera KX tvarkyklė. 
      Šios paslaugų programos naudoti negalima, jei nėra įdiegtos Kyocera 
      KX tvarkyklės. 

   <Pastebi, kai prijungiama prie tinklo>
    - Patikrinkite, ar įdiegtas TCP/IP arba IPX protokolas.
    - Negalite spausdinti ar panaikinti spausdinimo užduočių naudodami IPX ryšį.
      IPX tik rodys užduočių sąrašą.



[3. Dažnai užduodami klausimai]

    K: Nepavyko atidaryti programos.

    A1: Ar naudojate senesnę Microsoft Internet Explorer versiją?
       Jei taip, atnaujinkite Microsoft Internet Explorer iki 
       5.5 ar aukštesnės.

    A2: Ši programinė įranga netinka naudoti su šiomis operacinėmis sistemomis:
        Windows 95, 95 OSR2, 98, 98 SE, Me ir Windows NT 4.0

    A3: Galbūt programa buvo netinkamai įdiegta.
        Ištrinkite šią programą naudodamiesi 
        Microsoft Windows Installer Clean Up utility ir dar kartą 
        mėginkite įdiegti programą.
        (Microsoft Knowledge Base straipsnio ID : 290301)


    K: Nepavyksta prisijungti prie spausdinimo sistemos.

    A1: Jei spausdinimo sistema prijungta prie USB arba LPT:

        Turi būti įdiegta Kyocera KX tvarkyklė.
        Kai kuriose spausdinimo sistemose ši programa negali 
        sąveikauti per LPT prievadą.
        Programinė įranga gali neužmegzti ryšio su spausdinimo sistema per 
        USB arba LPT, jei spausdinimo sistema apdoroja darbą.

    A2: Jei spausdinimo sistema prijungta prie tinklo:

        Kai spausdinimo sistemą jungiate prie tinklo, turi būti įdiegtas 
        TCP/IP arba IPX protokolas.



[4. Kyocera svetainė]

    http://www.kyoceramita.com



[5. Papildymas]

    Kompanijų ir gaminių pavadinimai yra prekiniai ženklai arba registruotieji 
    prekiniai ženklai.



================================================================================
		Copyright © 2001 KYOCERA Corporation
		Copyright © 2007 Revised Edition KYOCERA MITA Corporation
		All Rights Reserved.
