================================================================================


                                 KM-NET VIEWER


================================================================================

[0. Spis treści]

  1. Główne cechy programów narzędziowych
  2. Wymagania systemu operacyjnego i uwagi dotyczące instalacji
     2-1.  Windows 2000, XP, Server 2003
     2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista
  3. FAQ
  4. Witryna internetowa Kyocera 
  5. Suplement



[1. Główne cechy programów narzędziowych]

    Aplikacja oferuje szeroki zakres funkcji zarządzania systemami 
    druku.



[2. Wymagania systemu operacyjnego i uwagi dotyczące instalacji]

    - Zaktualizuj system operacyjny najnowszym Service Pack, 
      by zapewnić niezawodność.
    - W niektórych drukarkach to narzędzie nie jest w stanie
      komunikować się za pośrednictwem portów LPT.


  2-1.  Dla systemów operacyjnych Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 

  - Instalacja wymaga uprawnień administratora.

   <Uwagi dotyczące podłączenia przez USB lub LPT>
    - Jeżeli urządzenie podłączone jest przez USB lub LPT, to 
      sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera KX. 
      Narzędzia tego nie można użyć, jeżeli nie zainstalowano 
      sterownika Kyocera KX. 

   <Uwagi dotyczące podłączenia do sieci>
    - Sprawdź, czy zainstalowano protokoły TCP/IP lub IPX.
    - Nie można drukować ani anulować zadań przy połączeniu za 
      pomocą IPX.
      IPX wyłącznie wyświetli listę zadań.


  2-2.  Dla systemu operacyjnego Windows XP x64 Edition, 
        Windows Server 2003 x64 Edition lub Windows Vista 

  - Instalacja wymaga uprawnień administratora.
    A szoftver telepítéséhez kattintson a jobb gombbal a setup.exe 
    fájlra, majd kattintson a "Futtatás rendszergazdaként" parancsra.

   <Uwagi dotyczące podłączenia przez USB lub LPT>
    - Jeżeli urządzenie podłączone jest przez USB lub LPT, to 
      sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera KX. 
      Narzędzia tego nie można użyć, jeżeli nie zainstalowano 
      sterownika Kyocera KX. 

   <Uwagi dotyczące podłączenia do sieci>
    - Sprawdź, czy zainstalowano protokoły TCP/IP lub IPX.
    - Nie można drukować ani anulować zadań przy połączeniu za 
      pomocą IPX.
      IPX wyłącznie wyświetli listę zadań.



[3. FAQ]

    Q: Nie mogę otworzyć programu narzędziowego.

    A1: Czy używasz starszej wersji Microsoft Internet Explorer?
        Jeżeli tak, to zaktualizuj do wersji Microsoft Internet 
        Explorer 5.5 lub wyższej.

    A2: Oprogramowanie nie obsługuje następujących systemów operacyjnych:
        Windows 95, 95 OSR2, 98, 98 SE, Me i Windows NT 4.0

    A3: Aplikacja mogła nie zostać poprawnie zainstalowana.
        Usuń aplikację używając funkcji 
        Microsoft's Windows Installer Clean Up utility 
        i ponów próbę instalacji.
       (Microsoft Knowledge Base ID artykułu: 290301)


    Q: Nie mogę połączyć się z drukarką.

    A1: Jeżeli drukarka jest podłączona przez USB lub LPT:

        Sterownik Kyocera KX musi być zainstalowany.
        W przypadku niektórych systemów drukowania aplikacja 
        nie może łączyć się przez port LPT.
        W trakcie przetwarzania zadania przez system oprogramowanie może 
        nie nawiązać połączenia z systemem drukowania przez port USB lub LPT.

    A2: Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci:

        W przypadku podłączenia drukarki do sieci należy zainstalować 
        protokół TCP/IP lub IPX.



[4. Witryna internetowa Kyocera]

    http://www.kyoceramita.com



[5. Suplement]

    Pokazane nazwy firm i wyrobów są znakami towarowymi i zastrzeżonymi.



================================================================================
		Copyright © 2001 KYOCERA Corporation
		Copyright © 2007 Revised Edition KYOCERA MITA Corporation
		All Rights Reserved.
