================================================================================


                                 KM-NET VIEWER


================================================================================

 [0. 목차]

  1. 유틸리티의 기본 기능
  2. 운영 체제 권장 사양 및 설치 정보
     2-1.  Windows 2000, XP, Server 2003
     2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista
  3. 자주 나오는 질문
  4. Kyocera 홈페이지 
  5. 보조



[1. 유틸리티의 기본 기능]

    응용프로그램은 인쇄 시스템에 대한 광범위한 관리 기능을 제공합니다.



[2. 운영 체제 권장 사양 및 설치 정보]

  - 안정성을 유지하기 위해 사용자의 운영 체제를 최신 Service Pack으로 
    업데이트하십시오.
  - 본 유틸리티는 일부분의 인쇄 장치에서 LPT 포트를 통해
    통신할 수 없습니다.


  2-1.  Microsoft Windows 2000, Windows XP 또는 Windows Server 2003용 운영 체제

   - 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다.

   <USB 또는 LPT에 연결될 때 참고>
    - USB 또는 LPT을 통해 연결된 경우, Kyocera KX 드라이버가 이전에 
      설치되어 있었는지 확인하십시오. Kyocera KX 드라이버가 설치되어 
      있지 않으면 유틸리티를 사용할 수 없습니다. 

   <네트워크로 연결될 때 참고>
    - TCP/IP 또는 IPX 프로토콜이 설치되었는지 확인하십시오.
    - IPX 연결로 작업을 인쇄하거나 삭제할 수 없습니다.
      IPX는 작업 목록만 표시합니다.


  2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition 
        또는 Windows Vista 운영 체제의 경우

   - 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다.
      소프트웨어를 설치하려면 setup.exe를 마우스 오른쪽 
      단추로 클릭하고 “관리자로 실행”을 선택하십시오.

   <USB 또는 LPT에 연결될 때 참고>
    - USB 또는 LPT을 통해 연결된 경우, Kyocera KX 드라이버가 이전에 
      설치되어 있었는지 확인하십시오. Kyocera KX 드라이버가 설치되어 
      있지 않으면 유틸리티를 사용할 수 없습니다. 

   <네트워크로 연결될 때 참고>
    - TCP/IP 또는 IPX 프로토콜이 설치되었는지 확인하십시오.
    - IPX 연결로 작업을 인쇄하거나 삭제할 수 없습니다.
      IPX는 작업 목록만 표시합니다.



[3. 자주 나오는 질문]

    질문: 유틸리티를 열 수 없습니다.

    답1: Microsoft Internet Explorer의 이전 버전을 사용하고 있습니까?
        그렇다면, Microsoft Internet Explorer를 5.5 이상으로 업데이트하십시오.

    답2: 다음 운영 체제는 소프트웨어에서 지원되지 않습니다.
        Windows 95, 95 OSR2, 98, 98 SE, ME 및 Windows NT 4.0

    답3: 응용 프로그램이 올바르게 설치되지 않았습니다.
        Microsoft의 Windows Installer Clean Up utility를 
        사용하여 응용 프로그램을 삭제한 후 재설치해 보십시오.
        (Microsoft Knowledge Base 목록 ID : 290301)


    질문: 프린터로 연결할 수 없습니다.

    답1: 프린터가 USB 또는 LPT에 연결된 경우:

          Kyocera KX 드라이버를 설치해야 합니다.
         일부 프린터의 경우 이 응용 프로그램과 LPT 포트를 통해 통신할 수 없습니다.
         프린터가 작업을 처리 중인 경우 소프트웨어에서 USB나 LPT를 통해 
         프린터와 통신하지 못할 수 있습니다

    답2: 프린터가 네트워크에 연결된 경우:

         프린터를 네트워크에 연결할 때, TCP/IP 또는 IPX 프로토콜이 설치되어야 
         합니다.



[4. Kyocera 홈페이지]

    http://www.kyoceramita.com



[5. 보조]

    표시된 회사 및 제품 이름은 상표 또는 등록 상표입니다.



================================================================================
		Copyright (C)2001 KYOCERA Corporation
		Copyright (C)2007 Revised Edition KYOCERA MITA Corporation
		All Rights Reserved.
