=====================================================================


                         KM-NET VIEWER


=====================================================================

[0. جدول المحتويات]

1. الميزات الأساسية للأدوات المساعدة
2. متطلبات نظام التشغيل وملاحظات حول التثبيت
     2-1.  Windows 2000, XP, Server 2003
     2-2.  Windows XP x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista
3. الأسئلة المتداولة
4. الصفحة الرئيسية لـ Kyocera
5. مكمل



[1. الميزات الأساسية للأدوات المساعدة]

    يقدم هذا التطبيق مجالاً واسعاً لإدارة نظم الطباعة.



[2. متطلبات نظام التشغيل وملاحظات حول التثبيت]

  - الرجاء تحديث نظام التشغيل بأحدث إصدار منService Pack  وذلك للحفاظ 
    على درجة عالية من الاعتمادية. 
  - في بعض أنظمة الطباعة، لا يمكن لهذه الأداة المساعدة الاتصال بواسطة منفذ LPT. 


  2-1. مع أنظمة التشغيل Microsoft Windows 2000, Windows XP أوWindows Server 2003

  - لابد من تواجد حقوق مسؤول لإجراء التثبيت. 

   <ملاحظات عند الاتصال بـUSB أو LPT>
    - إذا كنت متصلاً بواسطة  USB، أو LPT، الرجاء التحقق من أنه قم 
      تم تثبيت برنامج تشغيل Kyocera KX مسبقاً.
      لا يمكن استخدام الأداة المساعدة هذه إذا لم يكن برنامج تشغيل
      Kyocera KX مثبتاً. 

   <ملاحظات عند الاتصال بشبكة اتصال>
    - الرجاء التحقق من أنه قد تم تثبيت بروتوكول TCP/IP أو  IPX.
    - لا يمكنك طباعة أو حذف مهام الطباعة باستخدام اتصال IPX.
      سيعرض اتصال IPX  قائمة المهام فقط. 


  2-2. لنظام التشغيل Windows XP الإصدار x64 أو Windows Server 2003 الإصدار x64 أو Windows Vista 

  - لابد من تواجد حقوق مسؤول لإجراء التثبيت. 
    لتثبيت البرنامج، انقر بزر الماوس الأيمن فوق setup.exe ثم انقر فوق (تشغيل كمسئول).

   <ملاحظات عند الاتصال بـUSB أو LPT>
    - إذا كنت متصلاً بواسطة  USB، أو LPT، الرجاء التحقق من أنه قم 
      تم تثبيت برنامج تشغيل Kyocera KX مسبقاً. 
      لا يمكن استخدام الأداة المساعدة هذه إذا لم يكن برنامج تشغيل
      Kyocera KX مثبتاً. 

   <ملاحظات عند الاتصال بشبكة اتصال>
    - الرجاء التحقق من أنه قد تم تثبيت بروتوكول TCP/IP أو  IPX. 
    - لا يمكنك طباعة أو حذف مهام الطباعة باستخدام اتصال IPX. 
      سيعرض  اتصال IPX  قائمة المهام فقط. 



[3. الأسئلة المتداولة]

    س: يتعذر فتح الأداة المساعدة.

    A1: هل تستخدم إصدار أقدم من Microsoft Internet Explorer؟
        إذا كان الأمر كذلك، الرجاء تحديث Microsoft Internet Explorer إلى5.5  أو إصدار أحدث.

    A2: لا يدعم البرنامج أنظمة التشغيل التالية:
        Windows 95، 95 OSR2، 98، 98 SE وWindows NT 4.0

    A3: يحتمل ألا يكون البرنامج قد تم تثبيته بشكل سليم.
        احذف هذا البرنامج باستخدام الأداة المساعدة للتنظيف 
        Windows Installer Clean Up utility من Microsoft 
        وأعد محاولة تثبيت البرنامج.
        (مقالة قاعدة معارف Microsoft Knowledge Base رقم: 290301)


    س: يتعذر الاتصال بنظام الطباعة.

    A1: إذا كان نظام الطباعة متصلاً بـUSB أو LPT:

        يجب تثبيت برنامج تشغيل Kyocera KX.
        في بعض أنظمة الطباعة، يكون هذا التطبيق غير قابل للتوصيل من خلال منفذ LPT. 
        فقد يفشل البرنامج في الاتصال بنظام الطباعة من خلال منفذ USB أو LPT إذا كان نظام الطباعة يقوم بمعالجة مهمة طباعة.

    A2: إذا كان نظام الطباعة متصلاً بشبكة اتصال:

        عند توصيل نظام طباعة إلى شبكة اتصال، ستكون هناك حاجة لتثبيت
        بروتوكول TCP/IP أو IPX.



[4. الصفحة الرئيسية لـ Kyocera]

    http://www.kyoceramita.com



[5. مكمل]

    أسماء الشركات والمنتجات المعروضة هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة.



================================================================================
        Copyright © 2001 KYOCERA Corporation
        Copyright © 2007 Revised Edition KYOCERA MITA Corporation
        All Rights Reserved.
